Gönyeli Alayköy Belediyesi Tarih: 24.04.2024

**A)(LOT 1) BİR ADET 2015 MODEL VE ÜZERİ ÇEKİRGE KAMYON (KENDİNDEN YÜKLEYİCİ) ARAÇ ALIMI**

**B)(LOT 2) BİR ADET 2014 MODEL VE ÜZERİ VİDANJÖR KAMYON(JET WASH KANAL AÇMA ÖZELLİKLİ) ARAÇ ALIMI**

**TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**A)(LOT 1) BİR ADET 2015 MODEL VE ÜZERİ ÇEKİRGE KAMYON (KENDİNDEN YÜKLEYİCİ) ARAÇ ALIMI için araçta istenilen teknik ve donanımsal özellikleri aşağıda yazıldığı gibidir.**

1. Bu şartnamede belirtilen tüm detaylar teklif verilen araçların içeriğinde bulunacaktır.
2. Aracın bütün donanımları ve sahip olduğu sistemler, Karayolları trafik kanunu , Araçların imal, tadil ve montajı yönetmeliklerine ve taşıt standartlarına uygun olacaktır.
3. Çekirge aparatı(tipper bucket) Araçtan 8 metreye uzayabilen hidrolik vinç, vinç maksimum açıkken en az 1 ton ağırlık kaldırabilecek güçte olacaktır.
4. Yükleme kapasitesi en az 15m³ olacaktır.
5. Model yılı en az 2015 ve üzeri olacaktır.
6. Motor hacmi 10000cc ve üzeri olacaktır. Araç en az EURO 6 ve üzeri olacaktır.
7. Şanzıman manuel olmalıdır.
8. Dingil sistemi 8X4 Çift çeker olmalıdır.
9. Direksiyon simidi sağda olacaktır. (sol akışlı trafiğe uygun)
10. Araç Gönyeli Alayköy Belediyesi tarafından istenilen şekilde düzenlenecektir.
11. Araç üzerine Alayköy Belediyesi tarafından eksik ve/veya aksi bulunan parça , aksesuar ve/veya aparatların temini yüklenici firma tarafından yaptırılacak ve/veya karşılanacaktır.
12. Araç en az 1 yıl motor ve şanzıman garantili olacaktır.
13. Araçların yapılacak olan ilk servislerine ait yedek parça ve işçilik ücretsiz olacaktır.

**B)(LOT 2) BİR ADET 2014 MODEL VE ÜZERİ VİDANJÖR KAMYON(JET WASH KANAL AÇMA ÖZELLİKLİ) ARAÇ ALIMI için araçta istenilen teknik ve donanımsal özellikleri aşağıda yazıldığı gibidir.**

1. Bu şartnamede belirtilen tüm detaylar teklif verilen araçların içeriğinde bulunacaktır.
2. Aracın bütün donanımları ve sahip olduğu sistemler, Karayolları trafik kanunu , Araçların imal, tadil ve montajı yönetmeliklerine ve taşıt standartlarına uygun olacaktır.
3. Model yılı en az 2014 ve üzeri olacaktır.
4. Motor hacmi 9000cc ve üzeri olacaktır. Araç en az Euro 5 ve üzeri olacaktır.
5. Araç manuel vites olacaktır.
6. Direksiyon simidi sağda olacaktır. (sol akışlı trafiğe uygun)
7. Kamyon üzerinde en az **13m³ Pis Su Deposu 5m³ Temiz su Deposu**  olacaktır.
8. Araç kendinden Jet Wash – kanal açma özellikli olacaktır.
9. Araç Gönyeli - Alayköy Belediyesi tarafından istenilen şekilde düzenlenecektir.
10. Araç üzerine Alayköy Belediyesi tarafından eksik ve/veya aksi bulunan parça , aksesuar ve/veya aparatların temini yüklenici firma tarafından yaptırılacak ve/veya karşılanacaktır.
11. Araç en az 1 yıl motor ve şanzıman garantili olacaktır.
12. Araçların yapılacak olan ilk servislerine ait yedek parça ve işçilik ücretsiz olacaktır