EK-3

GÖNYELİ BELEDİYESİ

YEŞİL ALANLARIN YILLIK BAKIM İŞLERİ ÇİZELGESİ

(TASLAK)

1. OTOMATİK DAMLA SULAMA SİSTEMİ HAFTADA BİR GÜN KONTOL EDİLECEK, DAMLATMAYAN DAMLATICILARIN TEMİZLİĞİ YAPILARAK AKMALARI SAĞLANACAK. GEREKİRSE AKMAYAN DAMLA SULAMA BORUSU YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLECEKTİR. OTOMATİK SULAMA SİSTEMİ OLMAYAN VE SULANAN YEŞİL ALANLARA OTOMATİK SULAMA SİSTEMİ MONTE EDİLECEKTİR.
2. KONTROL MAKAMININ YAZILI BAŞKA TALİMATI OLMADIĞI SÜRECE DAMLA SULAMA SİSTEMİ OTOMATİĞİ SABAH 06 DA VE AKŞAM 18 DE ,15 DAKİKA SÜRE ÇALIŞACAK ŞEKİLDE AYARLANACAKTIR.

1. İKİ HAFTADA BİR PARK MINTIKA TEMZİLİĞİ YAPILACAKTIR. ÇIKAN ATIKLAR PARK İÇERİSİNDE DEPOLANMAYACAKTIR.
2. ENAZ YILDA BİR DEFA TÜM AĞAÇLARIN VE ÇALILARIN BUDAMA İŞLERİ YAPILACAKTIR.
3. HER AY YABANİ OT KONTROLÜ YAPILACAKTIR.
4. AĞAÇ VE ÇALILARDA ZARALI GÖRÜLMESİ VEYA HASTALIK ETMENLERİNİN YAYGINLAŞMASI HALİNDE UYGUN ZAMANLARDA KİMYASAL MÜCADELE YAPILACAKTIR.
5. KONTROLÜN YAZILI BAŞKA TALİMATI OLMADIĞI SÜREDE HAFTADA BİR SULAMA SİSTEMİNE 2KG. 20.20.20+TE DAMLA SULAMA GÜBRESİ ENJEKTE EDİLECEKTİR. BU UYGULAMA İÇİN GEREKLİ APARATLARI BELEDİYE TARAFINDAN SAĞLANACAK VE YÜKLENİCİ TARAFINDAN MONTE EDİLECEKTİR.
6. SU HAVUZU VARSA HER HAFTA SU YÜZEYİ TEMİZLİĞİ YAPILACAK VE SUYA KONTROLÜN VERECEĞİ MİKTAR KADAR DEZENFEKTEN KATILACAKTIR.
7. MEVSİMLİK ÇİÇEK ALANLARINA YILDA ENAZ YILDA 2 KEZ FİDE DİKİMİ YAPILACAK, GEREKTİĞİ KADAR YABANİ OT MÜCADELESİ VE ÇAPA YAPILACAKTIR.
8. YER ÖRTÜCÜ BİTKİ OLAN ALANLARDA YABANİ OT MÜCADELESİ GEREKTİĞİ KADAR YAPILACAKTIR.
9. ÇİM ALANLAR YAZ MEVSİMİNDE ENAZ HAFTA BİR KIŞ MEVSİMİNDE DE İSE 3 HAFTADA BİR BİÇİLECEK VE ATIKLAR KALDIRILACAKTIR.