**Tarih: 12.05.2025**

**A) (LOT 1)** BİR ADET 2017 MODEL VE ÜZERİ ÇEKİRGE KAMYON (KENDİNDEN YÜKLEYİCİ) ARAÇ ALIMI

**B) (LOT 2)** BİR ADET 2014 MODEL VE ÜZERİ VİDANJÖR KAMYON ARAÇ ALIMI

**C) (LOT 3)** BİR ADET 2018 MODEL VE ÜZERİ TİPPER KAMYON ARAÇ ALIMI

**A)(LOT 1) BİR ADET 2017 MODEL VE ÜZERİ ÇEKİRGE KAMYON (KENDİNDEN YÜKLEYİCİ) ARAÇ ALIMI için araçta istenilen teknik ve donanımsal özellikleri aşağıda yazıldığı gibidir.**

1. Bu şartnamede belirtilen tüm detaylar teklif verilen araçların içeriğinde bulunacaktır.
2. Aracın bütün donanımları ve sahip olduğu sistemler, Karayolları trafik kanunu, Araçların imal, tadil ve montajı yönetmeliklerine ve taşıt standartlarına uygun olacaktır.
3. Model yılı en az 2017 ve üzeri olacaktır.
4. Motor hacmi 10800cc ve üzeri olacaktır. Motor en az 400BHP gücünde olacaktır.
5. Araç en az EURO 6 ve üzeri olacaktır.
6. Çekirge aparatı (kovalı vinç) Araçtan 8 metreye uzayabilen hidrolik vinç olacaktır. Vinç uç kısmında açılır kapanır toplayıcı kova olacaktır.
7. Araç üzerinde bulunan kovalı vinç, aracın solundan ve sağından çift taraflı komuta sistemi ile kontrol edilebilir şekilde olacaktır. Kovalı vinç’in ayni zamanda araç üzerine çıkmadan hareket ettirilmesini sağlayan yan komuta sistemi de sahip olacaktır.
8. Araç Kasasının Yükleme kapasitesi en az 15m³ olacaktır.
9. Araç kasası kaldırma sistemi **(TİPPER) ÖN LİFT SİSTEMLİ** olacaktır.
10. Araçta elektrikli branda sistemi mevcut olacaktır.
11. Şanzıman sistemi manuel vitesli olacaktır.
12. Dingil sistemi 8X4, 12 Teker ve Çift çeker olacaktır.
13. Araçta klima, merkezi kilit ve Air-bag mevcut olacaktır.
14. Araç beyaz renkte olacaktır.
15. Direksiyon simidi sağda olacaktır. (sol akışlı trafiğe uygun)
16. Araç Gönyeli Alayköy Belediyesi tarafından istenilen şekilde düzenlenecektir.
17. Araç üzerine Belediyemiz tarafından eksik ve/veya aksi bulunan parça , aksesuar ve/veya aparatların temini yüklenici firma tarafından yaptırılacak ve/veya karşılanacaktır.
18. Araç en az 1 yıl motor ve şanzıman garantili olacaktır.
19. Araç servis ve bakımı yapılmış şekilde teslim edilecektir..

**B)(LOT 2) BİR ADET 2014 MODEL VE ÜZERİ VİDANJÖR KAMYON ARAÇ ALIMI için araçta istenilen teknik ve donanımsal özellikleri aşağıda yazıldığı gibidir.**

1. Bu şartnamede belirtilen tüm detaylar teklif verilen araçların içeriğinde bulunacaktır.
2. Aracın bütün donanımları ve sahip olduğu sistemler, Karayolları trafik kanunu, Araçların imal, tadil ve montajı yönetmeliklerine ve taşıt standartlarına uygun olacaktır.
3. Model yılı en az 2014 ve üzeri olacaktır.
4. Motor hacmi 11900cc ve üzeri olacaktır.
5. Motor en az 400 BHP gücünde olacaktır.
6. Araç en az Euro 5 ve üzeri olacaktır.
7. Araç manuel vites olacaktır.
8. Direksiyon simidi sağda olacaktır. (sol akışlı trafiğe uygun)
9. Araç üzerinde en az 20-22 Ton’luk depo kapasitesi olacaktır.
10. Araç üzerinde kendinden Basınçlı su sistemi ve temiz su deposu olan Jet Wash + kanal açma özellikli olacaktır.
11. Araçta hidrolik yağ soğutma sistemi olacaktır.
12. Araç, ön kabini beyaz, arka depo sarı renkte olacaktır.
13. Dingil sistemi 8x4, 12 Teker ve Çift Çeker olacaktır.
14. Araç Gönyeli - Alayköy Belediyesi tarafından istenilen şekilde düzenlenecektir.
15. Araç üzerine Belediyemiz tarafından eksik ve/veya aksi bulunan parça, aksesuar ve/veya aparatların temini yüklenici firma tarafından yaptırılacak ve/veya karşılanacaktır.
16. Araç en az 1 yıl motor ve şanzıman garantili olacaktır.
17. Araç servis ve bakımı yapılmış şekilde teslim edilecektir.

**C) (LOT 3) BİR ADET 2018 MODEL VE ÜZERİ TİPPER KAMYON ARAÇ ALIMI için araçta istenilen teknik ve donanımsal özellikleri aşağıda yazıldığı gibidir.**

1. Bu şartnamede belirtilen tüm detaylar teklif verilen araçların içeriğinde bulunacaktır.
2. Aracın bütün donanımları ve sahip olduğu sistemler, Karayolları trafik kanunu, Araçların imal, tadil ve montajı yönetmeliklerine ve taşıt standartlarına uygun olacaktır.
3. Model yılı en az 2018 ve üzeri olacaktır.
4. Motor hacmi 10800cc ve üzeri olacaktır. Motor en az 400BHP gücünde olacaktır.
5. Araç en az EURO 6 ve üzeri olacaktır.
6. Araç Kasasının Yükleme kapasitesi en az 15m³ olacaktır.
7. Araçta elektrikli branda sistemi mevcut olacaktır.
8. Şanzıman sistemi **otomatik vitesli** olacaktır.
9. Dingil sistemi 8X4, 12 Teker ve Çift çeker olacaktır.
10. Araçta klima, merkezi kilit ve Air-bag mevcut olacaktır.
11. Araç beyaz renkte olacaktır.
12. Direksiyon simidi sağda olacaktır. (sol akışlı trafiğe uygun)
13. Araç Gönyeli Alayköy Belediyesi tarafından istenilen şekilde düzenlenecektir.
14. Araç üzerine Belediyemiz tarafından eksik ve/veya aksi bulunan parça aksesuar ve/veya aparatların temini yüklenici firma tarafından yaptırılacak ve/veya karşılanacaktır.
15. Araç en az 1 yıl motor ve şanzıman garantili olacaktır
16. Araç servis ve bakımı yapılmış şekilde teslim edilecektir.